
**Eric Joshua Stangeland**

1 **Kontroller Servo og LED via nettside (15%)**

A screenshot of a computer

Description automatically generatedA screenshot of a computer

Description automatically generated

**Fig 1. Bilder av nettside med grensebetingelse fremvisning til kunden**

I tillegg til den glatte overgangen av LED-lyset fra rødt til grønt gjennom to PWM kanaler og LEDer, kodet jeg en ekstra <p></p> for å varsle kunden når lyset har forandret seg fra rødt til grønt (se vedlagt kode).

**2. Sett opp ESP32 I «rutermodus» / SoftAP Mode (15%)**